Ajánlattételi felhívás

**Oroszlány Város Önkormányzata** (a továbbiakban: **Ajánlatkérő**) nyílt felhívásban eljárást hirdet **az Oroszlány, Alkotmány utca 55. szám, 948 hrsz. alatti Szlovák Tájház szerszámtároló felújítási munkálataira**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajánlatkérő neve | címe | adószáma | bankszámla száma |
| **Oroszlány Város Önkormányzata** | **2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.** | **15729631-2-11** | **12028003-00254374-00100004** |

1. A munka tárgya:

Oroszlány Város Önkormányzata a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Szlovák Tájház féltetős szerszámtároló épület felújítási munkáit tervezi.

A 18,20 x 2,30 m méretű szerszámtároló épület jelenlegi szerkezete elöregedett, és már nem tudja a funkcióját megfelelően ellátni. A jelenlegi faszerkezet és tetőszerkezet teljes cseréje szükséges a további tárolási igények biztonságos ellátása érdekében. A felújítás során fontos szempont, hogy a felújított szerszámtároló illeszkedjen a tájház környezetébe, ezért bontott tetőcserép és bontott kisméretű tégla használata szükséges.



1. **Az ajánlattevő részletes feladatai:**

* A jelenlegi tároló épületet teljes egészében el kell bontani.
* Az új tároló épületet a jelenlegi méretekkel, 18,20 m x 2,30 m méretekkel kel megépíteni, a féltető udvar felőli magassága 2,50 m, hátsó részén 1,80 m magasságú legyen.
* Az új faszerkezet oszlopai 10 x 10 cm keresztmetszettel készüljenek, festett kivitelben, 40 x 40 cm méretű beton pilléralapra helyezve, a betonalapok mélysége 60 cm legyen.
* Az tartóoszlopok egymástól való távolsága 2,50 m, melyre a tetőszerkezetet kell elhelyezni, a tetőfedés anyaga bontott hornyolt cserép. A cserépfedés alá fóliaterítést kell készíteni, ellenléc rögzítéssel a megfelelő csapadékelvezetés érdekében.
* Az épület padlószerkezete bontott kisméretű téglából készül, kerti szegéllyel, a földmunka elvégzése után az alábbi rétegrenddel:
* 1 rtg. fóliaterítés
* 5 cm ágyazati homok
* 6,5 cm kisméretű tégla
* A szerszámtároló épület hátsó két oszlopközét zártan, deszkaburkolattal, zárható ajtóval ellátva kell kiépíteni.

1. A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően
2. A kivitelezés befejezésének határideje: **2018. október 15.**
3. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.
4. Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás
5. Az ajánlatot megfelelően összeállítva, zárt borítékban, két példányban kell benyújtani: egy eredeti és egy másolati példányban. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az eredeti példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak.
6. Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó: Auer József e-mail: [auer.jozsef@oroszlany.hu](mailto:auer.jozsef@oroszlany.hu) tel.: 20/361-4112
7. A pályázati borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„**Oroszlány, Szlovák tájház szerszámtároló felújítás”**

1. Az ajánlatot postai úton, személyesen vagy elektronikus úton a következő címre kell eljuttatni:

Polgármesteri Hivatal, Információs Iroda

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

e-mail: [auer.jozsef@oroszlany.hu](mailto:auer.jozsef@oroszlany.hu) bartalus.laszlo@oroszlany.hu

1. Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:

*2018. augusztus 14.* Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja

*2018. augusztus 27. 1000 óra*: Az ajánlattételi határidő lejárta

Az ajánlatok felbontásának időpontja